(module tht_vertical_din5 (layer F.Cu) (tedit 61F77A60)
  (fp_text reference J5 (at -0.5 0 -270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.00746 1.00746) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value tht_vertical_din5 (at -0.60531 10.288) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.00702 1.00702) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_circle (center 0 0) (end 8 0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_circle (center 0 8.919) (end 0.1 8.919) (layer F.SilkS) (width 0.3))
  (fp_line (start 0 0) (end -3.89 -3.89) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_circle (center 0 0) (end 5.5 0) (layer Dwgs.User) (width 0.05))
  (fp_circle (center 0 0) (end 5.9 0) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_circle (center 0 0) (end 8.25 0) (layer Eco1.User) (width 0.05))
  (fp_circle (center 0 0) (end 8 0) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 -5.5) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 5.5) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -5.5 0) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S thru_hole circle (at 4.5 0) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -3.89 3.89) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -3.89 -3.89) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (model "/home/timcaldwell/projects/kicad-3dmodels/din5_sd-50bv/MIDI DIN 5 v7.step"
    (offset (xyz 0 0 -2.5))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
